**Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром) категория В**

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: ГБПОУ «ЮУМК», постоянное (бессрочное) пользование.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Объект права и его площадь: земельный участок площадью 7022 м2 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации существующих зданий и территории училища.

Адрес: г. Челябинск, ул. Байкальская, 35, кадастровый номер 74:36:0114017:529.

Субъект права (вид права): ГБПОУ «ЮУМК», постоянное (бессрочное) пользование.

Основания пользования:

Договор аренды движимого имущества (закрытой площадки) для проведения занятий по первоначальному обучению вождения автотранспортных средств от **24.12.2019 г.**, сроком действия по 31.12.2020 г. дополнительное соглашение к договору аренды движимого имущества от 15.07.2020г. (максимальная годовая пропускная способность с учетом времени аренды закрытой площадки составляет 3347 м/ч в год, что соответствует 133 обучающихся в год)

Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими документами: 7022 м2, по итогам фактического измерения: 7200 (80Х90).

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальтобетонное покрытие.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: в наличии забор из бетона и сетки рабицы

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: уклон на подъеме 12%, уклон на спуске 12 %

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения **обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения обеспечивают по категории «В».**

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: конусы с сигнальными вехами в необходимом количестве.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется,

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ обеспечен.

Наличие освещенности: отсутствует искусственное освещение.

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется не регулируемый перекресток обозначен конусами.

Наличие пешеходного перехода: имеется не регулируемый пешеходный переход, обозначен конусами.

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствуют

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствуют

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) отсутствуют

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствуют

Разметочное оборудование: в наличие конусы с сигнальными вехами

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют

**Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке, при условии использования в светлое время суток.**